Ⅰ

연구실 안전점검 Checklist(예시)

1. 정기점검 ․ 특별안전점검 실시 내용

검사항목	검사방법	비고
일반사항	• 모든 사고를 기록 제출하고 있는가? • 각 연구실의 대피 경보기가 작동되는가, 주기적으로 점검되고 있는가? • 전체 건물에 대한 일반 경고 시스템이 비상시에 작동되는가? • 연구실내 냉장고에 일반음식물을 보관하고 있는가? • 연구실이 최소 두개이상의 출입구가 있는가? • 시약병은 표식이 명시하는 시약이 들어있는가? • 승인된 실험만 시행하고 있는가?
연구실내의 물질관리	• 가스 용기는 캡이 씌워져 있는가? • 용기를 이동 시키는데 손수레를 이용 하는가? • 염소 또는 황화수소 등의 용기는 두 사람 이상이 항상 취급하는가? • 유리시약병이 흔들리거나 구르는 것을 방지하기 위하여 선반앞에 보호대가 있는가? • 위험한 퓸, 화재, 폭발 등을 야기할 수 있는 반응성이 있는물질을 분리하여 보관하고 있는가? • 휘발 액체를 전열기, 태양열, 전기스위치 등과 떨어져서 보관하고 있는가? • 가연성 물질을 보관하기 위해 특수 캐비닛을 사용하는가? • 산 또는 암모니아 등의 취급 시에는 국소배기장치 내에서 하는가? • 연구실 안전 지침 등이 연구실에 비치되어 있는가? • 연구실에서 혼자 실험하는 것을 금지하는가? • 환기 시스템을 주기적으로 점검하고 있는가? • 드라이 오븐은 열에 의한 압력 급상승시 자동으로 열리는 구조로 되어 있는가? • 연구실에서 이용되는 위험 물질을 작은 양으로 보관하는가? • 모든 암 유발 가능 시약은 표식 되어 있는가? • 비상연락번호를 연구실내 적당한 곳에 비치하고 있는가? • 흄 후드는 연구실내 사용가능하도록 기능하는가? • 흄 후드는 안전 유리창 등의 보호막이 있는가? • 모든 수은 보관함에는 마개가 있는가? • 화학물질 보관 드럼통은 전도 방지 장치가 있는가? • 인화성 물질의 취급 장소에 소화기가 비치되어 있는가? • 산 및 알칼리 화합물은 격리보관 하고 있는가?
구급의료	• 구급 의료함은 쉽게 이용가능 한가? • 응급구조자는 충분한 지식이 있는가?
화재 안전	• 자동 스프링클러 및 화재 호스는 적절히 배치되어 있는가? • 화재진압설비가 적절히 설비되어 있는가?
개인보호구	• 마스크와 고글은 적절한 곳에 배치되어 있는가? • 안전 장비에 대한 위치 및 사용법에 대해 연구자들을 교육하는가? • 안전샤워시설을 쉽게 사용가능하고 주기적으로 테스트 하는가? • 적외선 및 자외선 사용시 필요한 고글을 적당한 곳에 배치하였는가? • 산중화제는 적당한 곳에 배치되어 있는가? • 과산화물을 형성하는 화학물질은 반입날짜와 사용시점이 명기된 표식이 있는가?
전기안전	• 분전반의 전압, 차단기의 정격, 잠금장치, 접지 및 보호설비와 위험표지는 적정한가? • 관계자외 접근 또는 조작되지 말아야 할 차단기, 개폐기, 스위치 등은 잠금장치가 되어 있는가? • 각종 충전부위의 접촉을 방지하기 위해 적절히 은폐, 엄폐되어 있는가? • 사용하는 차단기는 배선 및 기기를 보호하기위한 적합한 용량인가? • 모든 사용기기는 누전차단기가 사용되고 있는가? • 가연성 가스가 발생되는 장소의 전기설비는 방폭구조인가? • 금속성 외함을 갖는 기계기구는 그 외함이 접지되어 있는가? • 비규격, 비승인된 전기기구는 사용되고 있지 않은가? • 각종 손상, 발열, 접촉 불량, 분진의 누적, 습기 등은 없는가? • 각종 안전 차단장치는 적정히 동작되고 있는가? • 전선의 행선은 명확하고 확인이 가능한가? • 문어발식 배선상태를 유지하고 있지는 않은가? • 220V의 3kW (110V 1.5kW) 이상의 전력사용 기기를 전용콘센트 없이 벽부콘센트 또는 15A 이하 규격의 콘센트에사용하고 있지 않은가?
생물안전	• 미생물의 신체 접촉시 알코올 소독을 하고 있는가? • 실험 후 균체는 멸균 폐기 하고 있는가? • 사용한 주사침은 전용용기로 수거 하는가? • 세균 또는 세균오염물질을 취급하는 실험자는 보호 장비를 착용 하는가? • 세균의 보관 장소 및 보관 상태는 적정한가
기계․물리 안전	• 작업시작 전 작업장에 위험요소는 없는가? • 기계․기구 주위에 인화성이나 가연성 물질을 두지 않는가? • 위험 부위에 안전 보호막이 설치되어 있는가? • 작업 절차서를 숙지하여 이용할 수 있도록 세부 절차서를작성하여 비치하여 두고 있는가? • 기계나 기구의 취급은 인가자에 한하여 작동되고 있는가? • 작업 시에 적합한 복장, 보호구, 보호 장갑, 안전화 등을 착용하는가? • 사용할 수 없는 기계․기구에 고장 표지를 부착하고 잠금장치를 해 두었는가? • 기계․기구의 안전한 이용을 위하여 정기적인 청소, 점검,수리 등이 이루어지고 있는가?

2. 정밀안전진단 실시 내용

검사항목	검사방법	비고
소방안전	• 배관에 설치된 불연성의 재료 또는 난연성 재료 설치상황의 도면과 일치여부 및 재료의 시험 성적서를 확인- 화재감지기 작동상태 적합여부
화공안전	• 통행시설의 설치상황이 도면과 일치하는지 여부 확인 • 외관에 사용상 지장이 있는 부식, 균열 및 흠 등의 손상 확인 • 경계표지와 경계책, 식별표지와 위험표지의 설치장소가 도면과 일치하는지 여부 확인 및 적정설치여부 확인 • 설치장소가 도면과 일치하는지 여부 및 적정 설치여부 확인
기계․기구안전	• 정격 전류와 전압을 사용하고 있는지 확인 • 기계의 전기배선은 용량에 맞게 연결되어 있는지 확인 • 설치장소가 도면과 일치하는지 여부 및 적정설치여부 확인- 냉각수의 정상 작동 진단 • 고장의 유무 등 작동상태 진단
전기안전	• 인입 전로의 전압 측정 • 분전반의 접지저항 측정 및 접지상태 점검 • 각종 기기의 접지상태 점검 • 차단기의 정격과 배선의 굵기 등 현장기기의 명판과 설계도서 및 육안 비교 판독 • 분전반의 각 분기회로 절연저항 측정 • 히터, 교류 유도 전동기 등을 사용하는 장치의 경우 해당기기의 절연저항 측정 (단, 전자식 제어기기의 경우 손상을 주지 않는 전압사용) • 고압 발생기기의 경우 주변 절연물질의 손상여부 절연능력의 유지여부 점검 • 유해광선 발생기기의 경우 주변 배선의 각질 현상 등 피복의 손상여부 점검 • 고온 발생기기의 경우 기기 주변 배선의 과열, 손상 여부 점검 • 증기, 습기를 취급하는 기기의 경우 내부 및 주변 결로, 누전발생 여부 점검 • 분진을 취급하는 기기의 경우 내부 및 주변에 분진의 침착, 탄화 등의 상태를 점검하고 누적된 분진은 분진제거 작업을 동시에 실시 • 부식성 가스를 취급하는 기기의 경우 내부 및 주변에 양압 유지 또는 밀폐유지 상태 점검 및 전기회로의 부식여부 점검 • 방폭 지역의 경우 방폭 범위의 도면판독과 방폭 기기의 시험성적서 및 시공 상태 비교 판독 • 정전기 제거조치가 필요한 장소의 경우 정전기 방지대책에 대한 현장 조사 • 배선용차단기의 단자 접속 상태, 발열상태 점검 • 적외선 또는 열화상 측정 • 각종 배선기기의 설치위치 설치상태 고정상태 등의 적합성 점검 • 각종 배선기기의 전원용량 배분의 적정성 검토 • 각종 전기설비 및 배선, 전기기기의 손상, 손괴, 과열, 변색,접촉 불량 등을 점검 • 문어발식 배선 조사 및 혼잡배선 점검 • 각종 전기기기, 배선 등의 비규격 제품（부품）사용여부 조사 • 누전차단기(누전화재 경보기)의 동작 확인 • 각종 안전장치 차단기의 동작 확인
가스안전	• 배관장치에서 가스의 종류 및 압력과 배관의 주위상황에 따른 가스누출검지경보장치의 적정설치 여부 및 작동 성능 확인 • 고압가스 설비에 적합한 규격(눈금범위)의 압력계를 도면과 맞게 설치되었는지 여부 확인 • 역류방지밸브의 규격, 설치장소가 도면과 일치하는지 여부 확인 • 용기 보관 장소 설치의 도면과 일치여부 확인 • 통풍장치 설비여부 및 성능 확인 • 가연성가스의 저장설비에 누출된 가스가 체류하지 않도록 하는 통풍구조 적정성(통풍이 잘되지 않는 곳은 강제통풍 시설 설치 확인) • 가연성, 독성가스 및 산소의 사용설비를 수리 또는 청소하는 때에는 미리 그 내부의 가스를 그 가스와 반응하지 아니하는 가스 또는 액체로 치환하는 등의 위해예방조치를 하였는지 여부를 수리 보수 기록 등으로 확인 • 충전 용기를 이동하면서 사용하는 때에는 손수레에 단단히 묶어 사용하고 사용종료 후에는 용기보관실에 저장하는지를 확인 • 독성가스 시설의 식별표지 및 위험표지 설치장소의 도면과 일치여부 및 적정설치여부 확인 • 독성 가스는 안전한 저장능력 이하로 저장하는지 여부 확인 • 독성가스설비의 배관 적정시공여부 확인(원칙적으로 용접하여야 할 부분과 용접으로서는 부적당하다고 인정되어 플랜지접합으로 할 수 있는 부분을 구분) • 독성가스 저장설비에 가스누출 검지경보장치와 가스가 누출된때에 이를 흡수 또는 중화할 수 있는 장치가 적정하게 설치되어 있는지 확인